## 一、采购要求

| **编号** | **产品名称** | **性能指标要求** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业标签打印机 | 打印方式：热敏/热转印；  打印分辨率：300DPI；  印字速度：252MM/S；  支持二维码，条形码等不干胶打印；  支持可视化屏操作；  带有USB，以太网通迅接口；  内存：128MB RAM以上；  整机质保1年以上，打印头6月以上； | 1台 |
| 2 | 手持扫描枪 | 操作系统：Androld 7.1以上  处理：四核1.4GHZ以上  充电时间，不超过4小时  显示屏：5.0英寸以上彩色，分辨率720\*1280  触摸屏：灵敏电容屏，支持多点触控、手套触模  内存：RAM: 2GB以上 ROM:16GB以上  条码扫描：2D条码阅读器可选;可读取所有国际通用一维条码和二维条码;可读取屏幕条和彩色条码;支持摄像头扫描+绿点定位  主电池：不可拆卸式可充电锂电池3800mAh以上，支持RTC电池；  无线局域网：支持WiF/蓝牙、Wi-Fi和蓝牙共存  无线广域网：移动4G/联通4G/电信4G/联通3G/电信3G/移动3G/移动2G/联通2G/电信2G  主摄像头：800/1300万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像  前置摄像头：200/500万像素，定焦  支持NFC  定位：支持高精度GPS,支持A-GPS、北斗和GLONASS  支持指纹识别  含有充电底座、挂绳、电容屏触控笔、Type-CUSB OTG数据线  整机质保1年以上 | 2台 |

## 二、产品质量及供应商资质要求：

1. 所投产品必须满足以上技术参数、配置（功能）的关键性要求(带★部分)。
2. 质量保证：所投设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
4. 参加招投标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
5. 投标人需满足在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人营业执照经营范围符合采购项目要求；